Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego

**Zakres rzeczowy - specyfikacja techniczna**

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu 9 – osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym co najmniej jednej osoby na wózku inwalidzkim dla Stowarzyszenia Pomoc Niepełnosprawnym w Osinach wg minimalnych parametrów technicznych oraz warunków gwarancji i serwisu określony poniżej.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lm** | **Parametry wymagane przez Zamawiającego (minimalne)** | **Parametry** | |
| 1 | Rok produkcji 2022 lub 2023; | Tak | Nie |
| Rok produkcji oferowanego pojazdu: |  | |
| 2 | Typ silnika o pojemności maksymalnej 2000 cm3 | Tak | Nie |
| Pojemność silnika oferowanego pojazdu: |  | |
| 3 | Moc silnika powyżej 140 KM; | Tak | Nie |
| Moc silnika oferowanego pojazdu: |  | |
| 4 | Rodzaj paliwa – olej napędowy; | Tak | Nie |
| 5 | Rozstaw osi min. 3350 mm. | Tak | Nie |
| Rozstaw osi oferowanego pojazdu: |  | |
| 6 | Katalizator w standardzie; | Tak | Nie |
| 7 | Drzwi boczne przesuwane z prawej strony; | Tak | Nie |
| 8 | Drzwi tylne otwierane na boki; | Tak | Nie |
| 9 | Kosz na koło zapasowe z kołem zapasowym pełnowymiarowym, zamontowane pod nadwoziem; | Tak | Nie |
| 10 | Światła do jazdy dziennej włączone automatycznie; | Tak | Nie |
| 11 | Przeszklenie przedziału pasażerskiego, szyby przyciemniane; | Tak | Nie |
| 12 | Pokrycie ścian, słupków oraz sufitu tapicerką; | Tak | Nie |
| 13 | Oświetlenie części pasażerskiej; | Tak | Nie |
| 14 | Zbiornik paliwa min. 70 l., wlew zabezpieczony przed dostępem osób trzecich; | Tak | Nie |
| 15 | Kolor lakieru – uzgodniony z Zamawiającym przed udzieleniem zamówienia; | Tak | Nie |
| 16 | Centralny zamek zdalnie sterowany; | Tak | Nie |
| 17 | Fotel kierowcy i 2 miejsca w I rzędzie z zagłówkami; | Tak | Nie |
| 18 | 3 miejsca w II rzędzie z zagłówkami; | Tak | Nie |
| 19 | 3 miejsca w III rzędzie z zagłówkami; | Tak | Nie |
| 20 | Każde miejsce siedzące wyposażone w 3 punktowe pasy bezwładnościowe; | Tak | Nie |
| 21 | Podłoga pokryta wykładziną antypoślizgową; | Tak | Nie |
| 22 | Uchwyt wspomagający wsiadanie zamontowany przy drzwiach przesuwanych; | Tak | Nie |
| 23 | Liczba miejsc 1 + 8 | Tak | Nie |
| 24 | Elektrycznie sterowane szyby przednie; | Tak | Nie |
| 25 | Lusterka boczne ogrzewane i sterowane elektrycznie; | Tak | Nie |
| 26 | Dopuszczalna masa całkowita do 3,5 tony; | Tak | Nie |
| 27 | Norma emisji spalin Euro 6 d ISC FCM | Tak | Nie |
| 28 | Tablica przyrządów w jednostkach w Polsce obowiązujących; | Tak | Nie |
| 29 | Wspomaganie układu kierowniczego; | Tak | Nie |
| 30 | Kolumna kierownicza regulowana w dwóch płaszczyznach; | Tak | Nie |
| 31 | Średnie zużycie paliwa w ruchu mieszanym do 8 l./ 100 km. | Tak | Nie |
| 32 | Trzecie światło hamowania; | Tak | Nie |
| 33 | Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera; | Tak | Nie |
| 34 | Przednie i tylne hamulce tarczowe wentylowane; | Tak | Nie |
| 35 | ABS / ASR / EDS / MSR – lub równoważne; | Tak | Nie |
| 36 | Pojazd powinien posiadać dokumenty pozwalające na rejestrację pojazdu 9 osobowego; | Tak | Nie |
| 37 | Stopień przy drzwiach przesuwanych ułatwiający wsiadanie na wysokości progu; | Tak | Nie |
| 38 | Funkcja blokowania drzwi; | Tak | Nie |
| 39 | Czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa kierowcy; | Tak | Nie |
| 40 | Czujnik parkowania tył; | Tak | Nie |
| 41 | Immobiliser; | Tak | Nie |
| 42 | Manualna skrzynie biegów (min. 5 stopni + 1 wsteczny ); | Tak | Nie |
| 43 | Klimatyzacja z rozprowadzeniem na tył; | Tak | Nie |
| 44 | Kabina tapicerowana; | Tak | Nie |
| 45 | Fabryczna instalacja radiowa z odtwarzaczem CD; | Tak | Nie |
| 46 | Fotel kierowcy z regulacją wysokości; | Tak | Nie |
| 47 | Koła i ogumienie – 4 szt.; | Tak | Nie |
| 48 | Komplet opon zimowych – 4 szt.; | Tak | Nie |
| 49 | Gaśnica samochodowa; | Tak | Nie |
| 50 | Trójkąt ostrzegawczy; | Tak | Nie |
| 51 | Lewarek; | Tak | Nie |
| 52 | Apteczka samochodowa; mobilna; | Tak | Nie |
| 53 | Okresy gwarancji minimalne:  mechanicznej – min 2 lata;  lakier – min 3 lata;  perforacja blach – min 8 lat; | Tak  Tak  Tak | Nie  Nie  Nie |
| 54 | Szyny podłogowe do mocowania wózka inwalidzkiego (1 komplet); | Tak | Nie |
| 55 | Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu symbolem „inwalidzi”; | Tak | Nie |
| 56 | Komplet pasów mocowania do szyn; | Tak | Nie |
| 57 | Pas biodrowy zabezpieczający osobę niepełnosprawną na wózku; | Tak | Nie |
| 58 | Wjazd wózka drzwiami tylnymi – najazdy aluminiowe z bieżnią antypoślizgową. | Tak | Nie |
| 59 | Kierunkowskazy dachowe | Tak | Nie |
| 60 | Oferowany przez Wykonawcę samochód powinien spełniać warunki, od których właściwe przepisy prawa w tym ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, umożliwiają dopuszczenie danego pojazdu do ruchu na terytorium RP potwierdzone świadectwem homologacji dla danego typu pojazdu; | Tak | Nie |
| 61 | Certyfikat na pasy bezpieczeństwa; | Tak | Nie |
| 62 | Samochód posiadać świadectwo homologacji potwierdzające przystosowanie do przewozu osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim; | Tak | Nie |
| 63 | Pełna dokumentacja w języku polskim; | Tak | Nie |
| 64 | Dostępność serwisu – autoryzowana stacja serwisowa znajdująca się na terenie województwa świętokrzyskiego. | Tak | Nie |