# Załącznik Nr 1 do SWZ

**Zakres rzeczowy - specyfikacja techniczna**

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu 9 – osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym co najmniej jednej osoby na wózku inwalidzkim dla Stowarzyszenia Pomoc Niepełnosprawnym w Osinach wg minimalnych parametrów technicznych oraz warunków gwarancji i serwisu określony poniżej.

1. **Minimalne wymagania techniczne:**
2. Rok produkcji 2022 lub 2023;
3. Typ silnika o pojemności maksymalnej 2000 cm3
4. Moc silnika powyżej 140 KM;
5. Rodzaj paliwa – olej napędowy;
6. Rozstaw osi min. 3350 mm.
7. Katalizator w standardzie;
8. Drzwi boczne przesuwane z prawej strony;
9. Drzwi tylne otwierane na boki;
10. Kosz na koło zapasowe z kołem zapasowym pełnowymiarowym, zamontowane pod nadwoziem;
11. Światła do jazdy dziennej włączone automatycznie;
12. Przeszklenie przedziału pasażerskiego, szyby przyciemniane;
13. Pokrycie ścian, słupków oraz sufitu tapicerką;
14. Oświetlenie części pasażerskiej;
15. Zbiornik paliwa min. 70 l., wlew zabezpieczony przed dostępem osób trzecich;
16. Kolor lakieru – uzgodniony z Zamawiającym przed udzieleniem zamówienia;
17. Centralny zamek zdalnie sterowany;
18. Fotel kierowcy i 2 miejsca w I rzędzie z zagłówkami;
19. 3 miejsca w II rzędzie z zagłówkami;
20. 3 miejsca w III rzędzie z zagłówkami;
21. Każde miejsce siedzące wyposażone w 3 punktowe pasy bezwładnościowe;
22. Podłoga pokryta wykładziną antypoślizgową;
23. Uchwyt wspomagający wsiadanie zamontowany przy drzwiach przesuwanych;
24. Liczba miejsc 1 + 8
25. Elektrycznie sterowane szyby przednie;
26. Lusterka boczne ogrzewane i sterowane elektrycznie;
27. Dopuszczalna masa całkowita do 3,5 tony;
28. Norma emisji spalin Euro 6 d ISC FCM
29. Tablica przyrządów w jednostkach w Polsce obowiązujących;
30. Wspomaganie układu kierowniczego;
31. Kolumna kierownicza regulowana w dwóch płaszczyznach;
32. Średnie zużycie paliwa w ruchu mieszanym do 8 l./ 100 km.
33. Trzecie światło hamowania;
34. Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera;
35. Przednie i tylne hamulce tarczowe wentylowane;
36. ABS / ASR / EDS / MSR – lub równoważne;
37. Pojazd powinien posiadać dokumenty pozwalające na rejestrację pojazdu 9 osobowego;
38. Stopień przy drzwiach przesuwanych ułatwiający wsiadanie na wysokości progu;
39. Funkcja blokowania drzwi;
40. Czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa kierowcy;
41. Czujnik parkowania tył;
42. Immobiliser;
43. Manualna skrzynie biegów (min. 5 stopni + 1 wsteczny );
44. Klimatyzacja z rozprowadzeniem na tył;
45. Kabina tapicerowana;
46. Fabryczna instalacja radiowa z odtwarzaczem CD;
47. Fotel kierowcy z regulacją wysokości;
48. Koła i ogumienie – 4 szt.;
49. Komplet opon zimowych – 4 szt.;
50. Gaśnica samochodowa;
51. Trójkąt ostrzegawczy;
52. Lewarek;
53. Apteczka samochodowa; mobilna
54. Okresy gwarancji minimalne:

* Szyny Mechanicznej – 2 lata;
* Lakier – 3 lata;
* Perforacja blach – 12 lat;

1. Szyny podłogowe do mocowania wózka inwalidzkiego (1 komplet);
2. Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu symbolem „inwalidzi”;
3. Komplet pasów mocowania do szyn;
4. Pas biodrowy zabezpieczający osobę niepełnosprawną na wózku;
5. Wjazd wózka drzwiami tylnymi – NAJAZDY aluminiowe z bieżnią antypoślizgową.
6. Kierunkowskazy dachowe.
7. **Ponadto**
8. Oferowany przez Wykonawcę samochód powinien spełniać warunki, od których właściwe przepisy prawa w tym ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, umożliwiają dopuszczenie danego pojazdu do ruchu na terytorium RP potwierdzone świadectwem homologacji dla danego typu pojazdu;
9. Certyfikat na pasy bezpieczeństwa;
10. Samochód posiadać świadectwo homologacji potwierdzające przystosowanie do przewozu osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim;
11. Pełna dokumentacja w języku polskim;
12. Dostępność serwisu – autoryzowana stacja serwisowa znajdująca się na terenie województwa świętokrzyskiego.